**Sunparadise Thermoslide 80**

**Thermoslide 80** Schiebwand mit Extenderdichtung, thermisch getrennt & isoliert, am Gehflügel Handgriff & Muschelgriff innen

1x Wegschiebbare Ecke

1x Ganzglasecke

1x Schienenverlängerung

Verglasung mit 24 mm 2-fach Isolierverglasung.

Produktdetails:

Farbe innen: SP RAL 9016 Verkehrsweiss

Farbe ausen: SP RAL 9007 Graualuminium

Breite Anlage 1: 1920 mm inkl. Schienenverlängerung

1x Schiebeflügel hinter Wand fahrbar

Wegschiebbare Ecke zu Anlage 2

Breite Anlage 2: 2965 mm

1x Schiebeflügel, 1x Festflügel

Wegschiebbare Ecke zu Anlage 1

Ganzglasecke zu Anlage 3

Breite Anlage 3: 1920 mm

Festflügel Ganzglasecke zu Anlage 2

Höhe Anlage 1: 2240 mm + 80 mm Aufdopplung unten

Höhe Anlage 2: 2169 mm + 131 mm Aufdopplung unten

+ 40 mm Aufdopplung oben

Höhe Anlage 3: 2169 mm + 131 mm Aufdopplung unten

+ 40 mm Aufdopplung oben

Gehflügel Griff: Handgriff & Muschelgriff an Innenseite bei Anlage 1

Griffhöhe: 1143 mm

Verglasung: 24 mm 2-Fach Isolierverglasung

Weitere Details können Sie aus den Bildern und dem Ausführungsplan entnehmen.