**Sunparadise Hawaii 40 PURE**

Das Sunparadise **HAWAII 40 PURE** ist ein ungedämmtes Dachsystem mit aussenliegender Statik. Es ist ein einfach gehaltenes Pultdach, welches alle wesentlichen Anforderungen an eine moderne Terrassenüberdachung erfüllt.

Ausführung nach statischen Anforderungen (Schneelast: 0,75 kN/m²).

2 Eckstützen, Traufe als Tragprofil, 4 Dachfelder (5 Sparren), inkl. Dachrinne mit Laubschutz in Traufträger integriert mit Aluminiumfallrohr zur Entwässerung. Dachverglasung mit 8 mm VSG. Inkl. Led-Beleuchtung mit 4 Led-Strahlern, je 2 Strahler an 2 Sparren.

Produktdetails:

Farbe: SP Aztekgrau FS Metallic Matt

Dachneigung: 11,9 Grad

Schneelast: 0,75 kN/m²

Dachbreite: 4000 mm

Dachtiefe: 2000 mm

Höhe Unterkante Traufe: 2550 mm

Höhe Unterkante Wandanschluss: 3080 mm

inkl. Led-Beleuchtung: 4 Led-Strahler, je 2 an 2 Sparren

Weitere Details können Sie aus den Bildern und dem Ausführungsplan entnehmen.